|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IMS Services Vorlage** | **Hygieneorganisation Arztpraxen**  **Ordner 1 Register 35** | |
| Hygieneorganisation |  |
|  | | |
| Qualitätssicherung der Hygienischen Aufbereitung | | |

Um unsachgemäße Aufbereitungsschritte bzw. sonstige Fehlfunktionen rund um die Aufbereitung und die daraus resultierende Gefährdung für Patienten und Personal zu identifizieren und beheben zu können, werden folgende Routinekontrollen durchgeführt:

 mikrobiologische Untersuchung schwer erreichbarer Stellen mittels Tupferabstrich

 Prüfung der Leistung des Ultraschallgeräts

 Testung auf Restproteine

 Einsatz von Reinigungsprüfkörpern/-indikatoren im RDG

 Einsatz von Thermologgern im RDG

 Funktionskontrollen von Medizinprodukten

 Prüfung der Siegelnaht mittels Seal-Check am Siegelgerät

 Einsatz von Chemoindikatoren im Sterilisator

 chargenbezogene Kontrollen RDG

 chargenbezogene Kontrollen des Sterilisators

Die Festlegung der Qualitätssicherungsmaßnahmen orientiert sich an:

Bitte benennen Sie die Quellen, aus denen Sie die Maßnahmen für die Routinekontrollen abgeleitet haben.

 Angaben der Hersteller

 KRINKO/BfArM-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“

 landesspezifische Vorgaben

 Vorgaben aus dem Validierungsbericht

Anlage:

Übersicht von Routinekontrollen zur Qualitätssicherung der hygienischen Aufbereitung